{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"merged":[[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[28,4,28,10],[29,3,29,13]]}
[]
[{"$nulls":3},"附件1                                                     2025年易耗品询价项目评比表"]
[{"$nulls":3},"序号","装载机、扫地机易耗品 ","单位","数量","标准","品牌","单价（限价）","预估用量（万元）","满分","第二名","第三名"]
[]
[{"$nulls":3},1," CK-4 柴油机油 4L（全合成）","桶",1,"符合API CK-4 15/40 标准","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",126,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},2," CK-4 柴油机油 18L（全合成）","桶",1,"符合API CK-4 15/40 标准","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",485,1.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},3," CH-4 柴油机油 4L（全合成）","桶",1,"符合GB 11122 标准","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",110,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},4," CH-4 柴油机油 18L（全合成）","桶",1,"符合GB 11122 标准","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",340,1,2,1,0]
[{"$nulls":3},5,"传动油 18L","桶",1,"符合Q/SH30310064标准","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",376,1.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},6,"重载齿轮油 18L","桶",1,"符合GB 13895-2018国家标准","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",376,1.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},7,"68#抗磨液压油 18L","桶",1,"符合 ISO 6743 - 4等液压油执行标准、L-HM46工程机械专用型号","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",376,1.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},8,"机动车辆制动液 4L","桶",1,"符合GB 12981-2012，DOT4/HZY4机动车辆制动液","新石三化、临工、徐工、柳工、龙惠通、龙重",35,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},9,"潍柴发动机冷却液10KG","桶",1,"符合发动机冷却液检测的GB 29743.1-2022、FD-2执行标准，重负荷发动机用途，符合该标准下的 -35℃至108℃规格","潍柴、回天、徐工、临工",70,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},10,"防冻液18KG","桶",1,"符合国家相关防冻冷却液标准GB 29743,MT/T 1192-2020，如FD-2 -35°~108°C","潍柴、回天、徐工、临工",180,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},11,"燃油粗滤芯","个",1,"符合相应ISO 4020的燃油滤清器，国三、国四装载机的燃油滤清器标准","维柴、徐工、临工",125,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},12,"燃油精滤芯","个",1,"符合ISO 4020燃油精滤器，符合国三、国四装载机燃油滤清器的标准","维柴、徐工、临工",200,1,2,1,0]
[{"$nulls":3},13,"机油滤芯","个",1,"符合ISO 4548标准，国三、国四潍柴装载机发动机对机油过滤的标准","维柴、徐工、临工",200,1,2,1,0]
[{"$nulls":3},14,"空调滤芯（大）","个",1,"符合ISO 5011标准，国三、国四装载机空调滤芯的标准","维柴、徐工、临工",80,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},15,"空气滤清器芯","个",1,"符合ISO 5011标准，国三、国四装载机发动机空气滤清器的标准","维柴、徐工、临工",145,1,2,1,0]
[{"$nulls":3},16,"新风滤网","个",1,"符合ISO 5011标准，装载机的空气过滤标准","维柴、徐工、临工",60,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},17,"内循环滤网","个",1,"与新风滤网类似，符合装载机的空气过滤标准","维柴、徐工、临工",80,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},18,"滤清器滤芯","个",1,"符合国三、国四装载机滤清器标准","维柴、徐工、临工",230,1,2,1,0]
[{"$nulls":3},19,"洗车液20KG","桶",1,"符合洗车液QB/T4525-2013国家标准","国标",170,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},20,"玻璃水2L","瓶",1,"符合玻璃水GB/T 23436-2009的相关标准，具有良好的清洁性能","国标",12,0.5,2,1,0]
[{"$nulls":3},21,"尿素水溶液/1吨","桶",1,"符合国家装载机车用尿素溶液GB29518-2013的执行标准","国标",3500,9,14,7,3]
[{"$nulls":3},22,"锂基脂(黄油)15KG","桶",1,"符合工程机械润滑油GB/T 7323-2019或GB/T 7324-2010国家执行标准","长城、昆仑、统一、中天石化、万保路、双王、欧帛",180,7,12,6,1]
[{"$nulls":3},23,"装载机双面刀片（左、右各一片）","副",1,"符合装载机工作装置的GB/T 24186-2009执行标准，刀片的长度、厚度、材质等应符合设计要求。总长度3200mm左右，每片1580mm-1600mm，宽度在310mm-325mm，厚度不得低于25mm，材质为锰钢","国标",2500,18,20,12,6]
[{"$nulls":3},24,"临工L952装载机驱动的负压清扫机清扫片（54片为一套）","套",1,"参考负压清扫机扫地机清扫片行业标准《道路清扫机械扫盘技术要求》（T/CCMA 0084—2019），材质可选尼龙刷丝、镀锌钢丝，规格为内径205mm*外径550mm","屈恩、丝路刷丝、精泰",3500,8,14,7,3]
[{"$nulls":3},"合计",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(L5:L28)","v":100},{"$f":"SUM(M5:M28)","v":52},{"$f":"SUM(N5:N28)","v":13}]
[{"$nulls":3},"备注：以上易耗品、油品报价包含运费、装卸、13%税费等一切费用。"]
[]
[{"$nulls":3},"制表单位（盖章）：",null,"制表时间：2025年3月10日"]